1、入口使用ETC过车时，此时取卡机不吐卡。

2、对于固定车辆，使用ETC天线可以获取到用户的车牌，可以将此作为是否固定车辆的依据。（相比于车牌识别仪，ETC天线获取车牌的识别速度更快更准确，因此建议ETC识别为主，车牌识别仪为辅）。也可以将卡号作为月保车的依据，但需要在车管系统中发行为月租车。

3、对于使用ETC进入的外来车辆，若在出口无法ETC通过，可使用人工收费模式或读卡器刷粤通卡。

4、入口无法使用ETC，采用取卡方式的ETC车辆，出口不能再使用天线ETC，需归还通行卡，采用人工收费或读卡器刷粤通卡。

5、可以用车牌识别结果校验ETC读取的车牌。